

2.6 Плановая мощность: посещаемость вместимость, пропускная способность посещаемость - 140 чел. в день, вместимость – 154 чел., пропускная способность – 154 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (индивидуальная программа реабилитации)да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 1500 м

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет);*

3.2.4 Перекрестки: имеются

3.2.5 Информация на пути следования к объекту :*нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*(подъем до 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДЧ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДП** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДЧ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДП** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДП** |

**\***указывается один из вариантов:

**ДП-**доступен полностью для данной категории инвалидов;

**ДЧ-**доступен частично для данной категории инвалидов;

**ВНД –** временно не доступен для данной категории инвалидов

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, С)  ДП-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г);  ВНД (К)  ДУ(С, О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, У, С)  ДУ(Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К,О,Г,У,С) |

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **ДУ (У, К, О, С, Г).**

**Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | **Все зоны и участки** | Не нуждается |

4.2.Период проведения работ 2017.г.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013г -2017г»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В(О,Г,С,У,К)

4.4. Для принятия решения -*не требуется*

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами - *не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации –*не требуется*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)*-не требуется*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов –не *требуется*

4.4.6. другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеем


4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.,

2. Акта обследования объекта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2017г.



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 до7лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:*есть*

2.6 Плановая мощность: посещаемость вместимость, пропускная способность посещаемость - 140 чел. в день, вместимость – 154 чел., пропускная способность – 154 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (индивидуальная программа реабилитации) нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 1500 м

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет);*

3.2.4 Перекрестки: имеются

3.2.5 Информация на пути следования к объекту :*нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*(подъем до 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*


**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **Б** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **Б** |
| 4 | с нарушениями зрения | **Б** |
| 5 | с нарушениями слуха | **Б** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

« указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |

****

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 1500 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 -25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет);*

3.2.4 Перекрестки: имеются

3.2.5 Информация на пути следования к объекту :*нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*(подъем до 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **Б** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **Б** |
| 4 | с нарушениями зрения | **Б** |
| 5 | с нарушениями слуха | **Б** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  | 1,2,3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (У, О, С, Г)  ДУ (К) | 1,5,10,28 | 4,5,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (У)  ДЧ-И (С, О, Г, К) | 10,11,12,17,20,24,25 | 7,8,9,10,11,  12 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, С)  ДП-И (О, Г, У) | 3,6,9,10,11,15,18,20,23,24,7,13,14,15,16,18,19,22,27,32,33,36 | 13,14,15,16,17,18,19 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г,О )  ДЧ-И (К, С) | 5,4,26,34,37,38,15,16,17,25 | 20,21,22 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О,У,С) |  | 23,24 |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У)  ДУ (С, К, О) |  | 25,26 |

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ ДП-И (У)**

**ДЧ-И (О,С, Г,К),**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

4.2.Период проведения работ 2015-2017года.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013г-2017г.»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:ДП -\_В(У, К, О,С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП -\_В (У, К, О,С, Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно--сметной документации; *не требуется*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): *не требуется*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *не требуется*

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей организации, дата*) не имеем


4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, Департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (*и связи*) на объекте на 1 л.



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_\_от «18» декабря 2017г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сада № 8 «Сказка»пгтСмоляниноывоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1, 2 | Не выявлено |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,2 | Не выявлено, |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Не выявлено |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выявлено |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДП-В |  | 1,2 | Не нуждается |



Фото 1

 Фото 2

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_\_от «18» декабря 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 8 общеразвивающего вида пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 3,4 | Отсутствует предупреждающая тактильная плитка на ширину нижней ступени | С, О | Установить предупреждающую тактильную плитку на ширину нижней ступени | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 5,6 | Не выявлено | К |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 3, 4, 5, 6 | Не выявлено | К, С, О |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 3, 4, 5, 6 | Не выявлено |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1  5  28 | 7  8 | Глубина тамбура менее 1,8 м, ширина менее 2,2 м. | К |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует предупреждающая тактильная плитка на ширину нижней ступени. Глубина тамбура менее 1,8 м, ширина менее 2,2 м. |  | Установить предупреждающую тактильную плитку на ширину нижней ступени Углубить тамбур технически не возможно | ТР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДП-И (У, О, С, Г)  ДУ (К) |  | 2,3,4,5,6,7,8,11,12 | Установить предупреждающую тактильную плитку на ширину нижней ступени. Углубить тамбур технически не возможно. |

 Фото 3



Фото 4

Фото 5

Фото 6



Фото 7



Фото 8

Фото 9

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «18»декабря2017 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сада № 8 «Сказка»пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория ) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 2, 11  12  17  29  8 | 9 | Нет возможности поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м, разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м .  Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2 м  Не оборудовано тактильной плиткой | К, С | Расширить пути движения технически  невозможно | КР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 10  20  1  13 | 11  12 | Лифт отсутствует. Ширина марша менее 1,35 м.  Поручни одноуровневые, заканчиваются сразу с концом лестницы. | К, О, С | Установить поручни с двух сторон. Установить поручни на 30 см дальше конца лестницы | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | отсутствует | К | Нет технической возможности установки | КР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 13, 14 15, 16, 17 | Ширина дверного проема менее0,9м, порог более0,025 | К,С, Г | Расширение дверного проема, занижение порога | КР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 10, 11, 15 | Порог более 0- 0,25м | К | Работы по адаптации | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет возможности поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м, разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м .  Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2 м  Не оборудовано тактильной плиткой  Лифт отсутствует. Ширина марша менее 1,35 м.  Поручни одноуровневые, заканчиваются сразу с концом лестницы. Ширина дверного проема менее0,9м, порог более0,025 | К, С | Установить поручни с двух сторон. Установить поручни на 30 см дальше конца лестницыРасширение входной двери занижение порога. Расширить пути движения, установить пандус технически невозможно. | КР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДП-И (У)  ДЧ-И (С, О, Г)  ВНД (К) | 4,5,6 | 10, 11, 15 | Капитальный ремонт |



Фото10

Эвакуационные выходы.





Фото 10 А



Фото 11



Фото 12

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_\_от «18 » декабря 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  | - |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 3, 7, 22, 27, 35, 6, 10,  11,  15,  18,  20,  23,  24 | 9,  18, 19 | Ширина дверных проемов менее 0,9 м. | К,О,С | Расширить дверные проемы. | ККР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверных проемов не менее 0,9 м. | К,О,С | Расширить дверные проемы | КР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания | ДУ (К, С)  ДП-И (О, Г, У) |  | 21,22,24 | Капитальный ремонт |



Фото 13

Фото 14



Фото 15



Фото 16

фото 17



Фото 18

Фото 19



Фото 20

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «18» декабря 2017г

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №8«Сказка» пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 34,38,5, 16, 26, 37,  17, 25 | 21,22 | Входной проем менее 0,9 м. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола. Нет тактильного оборудования  Нет кнопки вызова персонала.  Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.  Нет поручней, штанг, унитазы,умывальники, смесители не адаптированы для инвалидов | К,О,С,Г | Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка опорных поручней, установка унитазов, оборудовать умывальники, смесители адаптированные для инвалидов. Нет тактильного оборудования | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | Нет места для оборудования душевой комнаты(ванны) | У,К,О,С,Г | Нет технической возможности оборудования душевой комнаты(ванной) |  |
| 5.3 | Бытовая комната  (раздевалка): | есть | 2,  6,  23,  39 |  | Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м  Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной менее 2,4 м, нет звукового оповещения.  Нет тактильного обозначения | К, О,С | Расширить дверные проемы, выделить специальные зоны у входной двери для обеспечения предоставления услуг инвалидам-колясочникам. Установка опорных поручней, установить звуковое оповещение. Нет тактильного обозначения | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Входной проем менее 0,9 м. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола.  Нет кнопки вызова персонала.  Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.  Нет поручней, штанг, унитазы,  умывальники, смесители не адаптированы для инвалидов. Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м  Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной менее 2,4 м, нет звукового оповещения | К,О,С,Г | Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка опорных поручней, установка унитазов, оборудовать умывальники, смесителиадаптированные для инвалидов. Нет технической возможности оборудования душевой комнаты(ванной)  Расширить дверные проемы, выделить специальные зоны у входной двери для обеспечения предоставления услуг инвалидам-колясочникам. Установка опорных поручней, установить звуковое оповещение. Установить звуковое оповещение, тактильное оборудование. | КР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У,Г,О)  ВНД (К, С) |  | 21, 22 | Капитальный ремонт |



Фото 21



Фото 22

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_\_от «18 » декабря 2017г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №8 «Сказка» пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | 23,  24 | Отсутствует вывеска учреждения и схема путей движения по территории | У,К,О,С,Г | Оборудовать вход на территорию вывеской учреждения и схемой путей движения по территории | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Не выявлены |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Пути движения внутри здания и раздевалки не оборудованы тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки не оборудованы тактильными направляющими. |  | Пути движения внутри здания и раздевалки оборудовать тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки оборудовать тактильными направляющими. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует вывеска учреждения и схема путей движения по территории. Пути движения внутри здания и раздевалки не оборудованы тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки не оборудованы тактильными направляющими. |  | Оборудовать вход на территорию вывеской учреждения и схемой путей движения по территории. Пути движения внутри здания и раздевалки оборудовать тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки оборудовать тактильными направляющими. | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДП-И |  | 23, 24 |  |



**Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ФОТО 25**

**Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ФОТО 26**






Фото 23



Фото 24

План I этажа



План II этажа

